**Obaly, přepravní boxy a různé druhy fixací vyrobených ve firmě Interobal k.s., jsou vždy konstruované a dimenzované dle definovaných požadavků zákazníka s ohledem na vysokou ochranu produktu, které jsou do těchto výrobků ukládány.**

**Pro zajištění správné funkčnosti a co nejdelší použitelnosti našich výrobků, je nutné dodržovat několik doporučení, která jsou v souladu s použitým materiálem.**

**Především se jedná o správné použití, ošetření při znečištění, skladování a přepravu.**

**Použití:**

1/ Obaly, různé druhy fixací, přepravní boxy vždy slouží pro ukládání dílů specifikované zákazníkem a jsou určeny vždy jen pro přepravu nebo balení daného dílů.

**Manipulace:**

2/ U výrobků, kde jsou úchyty či madla je nutné při manipulaci s těmito výrobky tyto úchyty používat. U dílů z pěny a pěnových materiálů, je vždy konstrukce dílu upravená pro jednoduchou manipulaci zákazníka, přesto i u těchto dílů, je nutné brát zřetel na technologie, které byly při výrobě použité. Jedná se především o lepené nebo svařováné spoje. U těchto výrobků musí být manipulace prováděna s ohledem na použitou technologii. Nikdy nemanipulovat s výrobky trhavým pohybem.

3/ U výrobků kombinace pěna a kartonplast je v případě vkládání do jiných obalových jednotek nutno manipulovat vždy rovnoměrně, výrobek nesmí být deformován či prohýbán. Použít vždy otvory určené pro držení výrobku. Nikdy nedržet za díly, které jsou nalepené nebo svařené. Může dojít k jejich odtržení.

**Ošetření při znečištění:**

4/ Při znečištění je možné výrobky zbavit nečistot (prachu) vyfoukáním tlakovým vzduchem. Pozor, při čištění vzduchem je nutné tlak a směr proudu vzduchu nastavit tak, aby nedošlo k poškození fixace. K mechanickému znečištění lze použít lehce navlhčený hadřík v mýdlovém nebo jarovém roztoku. Výrobky nesmí být namáčeny ani oplachovány přímým proudem vody. Nesmí být použito ředidlo či jiné agresivní látky - rozpouštědla.

**Skladování a přeprava**

5/ Naše výrobky nesmí být vystaveny přímým povětrnostním vlivům (slunce, déšť). Musí být vždy skladovány v suchém prostředí, bez přímého slunečního záření. Doporučená teplota pro skladování +5°C až +35°C , při manipulaci s různými druhy fixací by měla být pokojová teplota ca 22 °C.

6/ Naše výrobky jsou konstruovány a určeny pouze pro definované díly zákazníkem. V případě jiného uložení či použití, může dojít k poškození výrobků. Výrobky, které nejsou určené pro stohování musí být vždy uloženy na rovném povrchu. Nesmí být stohovány a ukládány na nerovný povrch. Pro přepravu našich výrobků k zákazníkovi je vždy použité balení, které zajistí nepoškození a správnou funkčnost výrobku před vlastním použitím u zákazníka.

7/ Jakékoliv úpravy a zásahy do konstrukce výrobků jsou nepřípustné a musí být vždy provedeny se souhlasem výrobce Interobal k.s..

V Dýšině: 20.9.2016 Schmidtová Lenka