**Interobal k.s. 사에서 생산된 포장재, 운송 박스, 다양한 종류의 포장 완충제는 당사의 제품에 들어갈 상품의 보호를 최우선으로 고려했을 뿐만 아니라, 고객의 개별 요청을 반영하여 설계되고 제작되었습니다.**

**제품에 사용된 재료에 따라 몇 가지 권고 사항을 준수하시면 해당 제품을 정확하게, 오랫동안 사용하실 수 있습니다.**

**주로 정확한 사용법과 오염 물질 처리, 보관 및 운송과 관련된 내용입니다.**

**사용법:**

1. 포장재, 다양한 종류의 포장 완충제, 운송 박스는 언제나 특정 고객의 상품을 보관하고, 해당 상품의 운송과 포장을 위해서만 사용됩니다.

**취급법:**

2. 돌출부나 손잡이가 달린 제품을 취급할 경우, 해당 돌출부를 사용해야 합니다. 발포재로 만들어진 상품에는 생산 시 사용된 기술을 고려하면서도 고객이 그것을 손쉽게 취급할 수 있도록 제작된 상품의 구조물이 있습니다. 주로 접착되었거나 용접된 조인트들이 있습니다. 그러한 제품들의 경우, 사용된 기술을 고려하여 처리해야 합니다. 덜컥거리면서 움직이는 제품은 절대 취급해서는 안 됩니다.

3. 발포재와 플라스틱 골판지가 결합된 제품을 다른 단위로 포장할 경우, 언제나 판판하게 취급해야 합니다. 제품을 변형시키거나 구부려서는 안 됩니다. 제품을 고정하기 위해 제작된 구멍을 사용하십시오. 절대 접착되었거나 용접된 부품을 잡지 마십시오. 해당 부품이 떨어질 수도 있습니다.

**오염 물질 처리:**

4. 제품이 오염된 경우, 오염 물질(먼지)는 압축 공기를 불어 제거할 수 있습니다. 공기를 사용하여 청소할 때, 포장 완충제가 손상되지 않도록 공기의 압력과 방향을 조정해야 합니다. 기계 오염에는 비눗물이나 스프링 용액에 살짝 적신 헝겊을 사용하면 됩니다. 제품을 직접 물에 담그거나 씻으면 안 됩니다. 희석제나 기타 부식을 일으키는 물질(용해제)을 사용하면 안 됩니다.

**보관 및 운송**

5. 당사 제품은 기상(햇빛이나 비)의 영향에 직접적으로 노출되어서는 안됩니다. 항상 직사광선이 닿지 않는 건조한 환경에 보관되어야 합니다. 권장하는 보관 온도로는 5도에서 35도 사이며 다양한 종류의 포장 완충제로 처리된 경우에는 22도 정도입니다.

6. 당사 제품은 고객이 한정한 제품을 위해서만 설계되고 만들어졌습니다. 다른 제품을 보관하거나 다른 제품에 사용될 경우, 제품이 손상될 수 있습니다. 쌓아 올릴 수 있도록 제작되지 않은 제품들은 항상 표면이 평평한 곳에 보관되어야 합니다. 표면이 평평하지 않은 곳에 쌓아 두거나 보관해서는 안 됩니다. 당사에서는 언제나 고객의 상품이 사용 전에 파손되지 않고 안전하게 전달될 수 있도록 포장합니다.

7. 제품 구조에 대한 개조와 침해는 인정되지 않으며 해당 사항은 언제나 Interobal k.s. 제조사와의 합의 하에 진행되어야 합니다.

Dýšina에서: 2016년 9월 20일 Schmidtová Lenka